**关于接线方式**

红色粗线 接 正极（+）

黑色粗线 接 负极（-）

白色细线 接 点火档（ON）

蓝色细线 接 CAN高

棕色细线 接 CAN低